**Вилочный погрузчик Mitsubishi FD20N**

|  |
| --- |
| Вилочный погрузчик  |

**Общая информация** о погрузчике Mitsubishi FD20N
*Вилочный погрузчик Mitsubishi FD20N грузоподъемностью 2000 кг*

**Назначение**:
*для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях*

**Описание погрузчика и его уникальных характеристик**

Серия "N" погрузчиков Mitsubishi оснащена микропроцессорной системой управления, которая обеспечивает блокировку хода и гидравлики в опасных ситуациях, а также обладает рядом диагностических функций. Надежные, экологичные двигатели S4S в сочетании с новой малошумной трансмиссией обеспечивают отличный баланс высоких характеристик, надежности, обслуживаемости, низкой эмиссии и комфорта.

**Технические характеристики Mitsubishi FD20N**

|  |
| --- |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Основные характеристики*** |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Двигатель*** |
| Двигатель, марка (производитель) | Mitsubishi |
| Модель двигателя | S4S |
| Тип двигателя | дизельный |
| Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 3331 |
| Мощность двигателя (силового агрегата), кВт (л.с.) | 42,3 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Топливная система*** |
| Максимальная скорость, км/ч | 19,5 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Тормозная система*** |
| Рабочие тормоза | Гидравлич. |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Колёса*** |
| Шины | 7.00 - 12 / 6.00 - 9 |
| Количество колес | 2x/2 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Ходовые характеристики*** |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2196 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1600 |
| Колея передних/ задних колес,мм | 960/980 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Характеристики погрузчика*** |
| Вид шасси | Колёса |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1070x110x40 |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3300 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6,0/10,0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 640/670 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/500 |
| Вид управления | сидя |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 3558x1150(1640)x2145 |
| Общий вес, кг | 3420 |
| http://www.pogruzchiki.com/img/a2.gif***Другие характеристики*** |
| Дорожный просвет, мм | 135 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |